PROCEDURA ACQUISIZIONE HARDWARE DI RETE PER IL NUOVO REPARTO TERAPIA INTENSIVA

ASST SANTI PAOLO E CARLO

Sommario

[PREMESSA 3](#_Toc83030957)

[OGGETTO DELLA FORNITURA 3](#_Toc83030958)

[MANUTENZIONE 4](#_Toc83030959)

[*MANUTENZIONE* 4](#_Toc83030960)

[CERTIFICAZIONI RICHIESTE 5](#_Toc83030961)

[PENALI 5](#_Toc83030962)

[BASE D’ASTA 5](#_Toc83030963)

#

# PREMESSA

Il presente documento disciplina gli aspetti per la fornitura e dei relativi servizi di manutenzione di 8 SWITCH CISCO con relativa componentistica per l’attivazione degli apparati attivi per la Nuova terapia Intensiva dell’ASST Santi Paolo Carlo di Milano presso il Presidio San Paolo.

OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto di fornitura è l’acquisizione di SWITCH CISCO e relativa componentistica dettagliata di seguito.

La fornitura viene, sinteticamente indicata per tipologia e quantità nella seguente tabella:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **QUANTITA'** |
|   |   |
| **CISCO** SWITCH C9200L-48P-4XC | 6 |
| **CISCO** PWR-C5-1KWAC=C | 6 |
| **CISCO** SWITCH WS-C3850-24XS-EC  | 2 |
| **CISCO** PWR-C1-715WAC=C  | 2 |
| **CISCO** SFP-10G-SR= | 5 |
| Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro | 150 |
| Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metri | 200 |

# MANUTENZIONE

Nell’ambito dell’implementazione della nuova rete ospedaliera dovranno essere previsti i servizi professionali riportati di seguito nel dettaglio:

# MANUTENZIONE

**CISCO SMARTNET per 48 mesi**.

Il fornitore per 48 mesi dovrà garantire oltre alla fornitura degli apparati i relativi servizi di supporto tecnico e manutenzione hardware.

Il servizio di manutenzione CISCO SMARTNET deve comprendere tutti gli interventi, in numero illimitato, su chiamata dell’Azienda medesima in occasione del verificarsi di guasti, volti ad assicurare la perentoria e tempestiva risoluzione con la sostituzione dell’hardware difettoso con i seguenti tempi di intervento:

Dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle ore 0:00 alle ore 24:00. Tempo di intervento: entro 2 ore lavorative dalla ricezione della chiamata. Tempo di ripristino: entro 1 ore solari dall’intervento on-site;

#

# CERTIFICAZIONI RICHIESTE

E’ richiesto che i partecipanti forniscano documentazione in merito al proprio status di partner per quanto attiene i sistemi attivi e passivi proposti:

* CISCO PARTNER

I partecipanti, inoltre, devono avere una copertura su tutto il territorio nazionale tale da garantire i Livelli di Servizio richiesti per i servizi di assistenza e manutenzione.

#

# PENALI

Nel caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali, verranno applicate penali pari al 5% del costo della procedura contrattuale.

# BASE D’ASTA

La Base d’asta è fissata in **€ 18.000,00** (Quattordicimila/00) IVA 22% esclusa.